|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **YAPILAN İŞLER LİSTESİ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **İşin Adı:** | | | | | | | | | | | **Sayfa No :** | |  | |
| **Hakediş No :** | |  | |
| **01.01 - İnşaat** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | | |  | **A** | **B** | **C=AxB** | **D** | **E=AxD** | **F=(B-D)** | | **G=(C-E)** | |
| **Sıra No** | **İş Kalemleri Pursantaj Yüzdesi (%)** | **Poz No** | **İşin Tanımı** | **Birimi** | **Sözleşme Bedeli** | **Gerçekleşen Toplam İmalat % si** | **Toplam İmalat Tutarı** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat % si** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı** | **Bu Hakediş İmalat % si** | | **Bu Hakediş İmalat Tutarı** | |
| 1 | 0,160329 | 18.140/B1 | 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist. asma tavan yapılması | M2 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | 0,082254 | 23.243/12 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | 0,049561 | 23.243/14 | 30\*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| **03.01 - Elektrik** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  | | | |  | **A** | **B** | **C=AxB** | **D** | **E=AxD** | **F=(B-D)** | | **G=(C-E)** | |
| **Sıra No** | **İş Kalemleri Pursantaj Yüzdesi (%)** | **Poz No** | **İşin Tanımı** | **Birimi** | **Sözleşme Bedeli** | **Gerçekleşen Toplam İmalat % si** | **Toplam İmalat Tutarı** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat % si** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı** | **Bu Hakediş İmalat % si** | | **Bu Hakediş İmalat Tutarı** | |
| 1 | 0,006611 | 734.300 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | AD |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | 0,007245 | 734.401 | 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | AD |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | 0,000284 | 791.311 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **02.01 - Makine** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | **A** | **B** | **C=AxB** | **D** | **E=(AxD)** | **F=(B-D)** | | **G=C-E** | |
| **Sıra No** | **İş Programı Grubu % si** | **İşin Tanımı** | | **Birimi** | **Sözleşme Bedeli** | **Gerçekleşen Toplam İmalat % si** | **Toplam İmalat Tutarı** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat % si** | **Önceki Hakediş Toplam İmalat Tutarı** | **Bu Hakediş İmalat % si** | | **Bu Hakediş İmalat Tutarı** | |
| 1 | 0,015748 | 075.103 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı  Yer süzgeci alüminyum ızgaralı  Dn25 20m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2 | 0,000511 | 097.302 | Yer süzgeci alüminyum ızgaralı | AD |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 3 | 0,043150 | 1002.116 | Dn25 20m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  | **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  | |  | |