|  |
| --- |
| **METRAJ İCMALİ** |
| (Yeşil Defter) |
| **İşin Adı:**  | **Sayfa No :** |  |
| **Hakediş No :** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01 - İnşaat** |
| **Sıra**  | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birimi** | **Toplam**  | **Bir Önceki Hakediş** | **Bu Hakediş**  | **Söz. Purs.(%)** | **İş Grubu Purs.(%)** |
| **No** |  |  |  | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** |
| 1 | 18.140/B1 | 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist. asma tavan yapılması  | M2 |   |   |   |   |   |
| 2 | 23.243/12 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |   |   |   |   |   |
| 3 | 23.243/14 | 30\*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02.01 - Makine** |   |  |
| **Sıra**  | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birimi** | **Toplam**  | **Önceki Hakediş** | **Bu Hakediş**  | **Söz. Purs.** | **İş Grubu Purs.** |
| **No** |  |  |  | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** |
| 1 | 075.103 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | AD |   |   |   |   |   |
| 2 | 097.302 | Yer süzgeci alüminyum ızgaralı  | AD |   |   |   |   |   |
| 3 | 1002.116 | Dn25 20m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03.01 - Elektrik** |
| **Sıra**  | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birimi** | **Toplam**  | **Bir Önceki Hakediş** | **Bu Hakediş**  | **Söz. Purs.(%)** | **İş Grubu Purs.(%)** |
| **No** |  |  |  | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** |
| 1 | 734.300 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | AD |   |   |   |   |   |
| 2 | 734.401 | 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | AD |   |   |   |   |   |
| 3 | 791.311 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT |   |   |   |   |   |