|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **METRAJ İCMALİ** | | | | | | | | |
| (Yeşil Defter) | | | | | | | | |
| **İşin Adı:** | | | | | | | **Sayfa No :** |  |
| **Hakediş No :** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01.01 - İnşaat** | | | | | | | | |
| **Sıra** | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birimi** | **Toplam** | **Bir Önceki Hakediş** | **Bu Hakediş** | **Söz. Purs. (%)** | **İş Grubu Purs. (%)** |
| **No** |  |  |  | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** |
| 1 | 18.140/B1 | 12.5 mm tek kat suya dayanıklı alçı duvar levh. ile çift iskeletli askı sist. asma tavan yapılması | M2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 23.243/12 | 60\*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |  |  |  |  |  |
| 3 | 23.243/14 | 30\*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (en aw 3000 serisi) sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02.01 - Makine** | | | | | | |  |  |
| **Sıra** | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birimi** | **Toplam** | **Önceki Hakediş** | **Bu Hakediş** | **Söz. Purs.** | **İş Grubu Purs.** |
| **No** |  |  |  | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** |
| 1 | 075.103 | Plastik sifonlu takriben 50x60 cm ekstra sınıf sırlı seramikten alaturka hela taşı | AD |  |  |  |  |  |
| 2 | 097.302 | Yer süzgeci alüminyum ızgaralı | AD |  |  |  |  |  |
| 3 | 1002.116 | Dn25 20m TS EN 671-1 normlarında tüplü model yangın dolabı | AD |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **03.01 - Elektrik** | | | | | | | | |
| **Sıra** | **Poz No** | **İmalatın Cinsi** | **Birimi** | **Toplam** | **Bir Önceki Hakediş** | **Bu Hakediş** | **Söz. Purs. (%)** | **İş Grubu Purs. (%)** |
| **No** |  |  |  | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** | **Gerçekleşme Yüzdesi %** |
| 1 | 734.300 | Darbe akım anahtar kumandalı sorti | AD |  |  |  |  |  |
| 2 | 734.401 | 1 kontaklı 1 na, 16a. uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı | AD |  |  |  |  |  |
| 3 | 791.311 | 3x2.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT |  |  |  |  |  |